***DISPONIBILIDADE HÍDRICA***

Estimativa da disponibilidade hídrica superficial trecho a trecho, em metros cúbicos por segundo. O *shapefile* considera apenas os cursos d’água com área de contribuição acima de 3000 km². Rios sem regularização considerou-se a vazão com 95 por cento de permanência. Rios com efeito de regularização considerou-se o efeito de regularização dos reservatórios, acrescentando-se a incremental de vazão com permanência de 95 por cento. Mais informações da metodologia, vide Nota Técnica.

**DICIONÁRIO DE DADOS**

**PLNVW\_FT\_DISPONIBILIDADE\_HIDRICA\_TRECHO**

cobacia - código “otto” do trecho de drenagem.

dsversao - versão da base hidrográfica ottocodificada.

norio – nome do rio.

nuareamont – área a montante do trecho.

dedominial - domínio federal ou estadual do trecho.

dispq95 – vazão de disponibilidade Q95.